**PKCS # 7: 加密消息语法（规范）**

1.5版

**现状**

本文为互联网社区提供信息。它不是特指任何网络的一个标准。分发使用不受（网络）限制。

**版权通知**

版权所有 互联网协会（1998）。保留所有权利

**概述**

本文描述的是一个通用的数据的语法，可以应用于密码加密，例如： 数字签名、数字信封。本语法规则允许递归，例如，信封可以嵌套在另一个信封中，也可以由一方签名以前的封装的数字数据。它还允许将其它属性，如签名时间，和消息的内容一起认证，并提供其它与签名相关联的属性如副署/会签。（还可以）使用简化语法来传递证书（链）和证书吊销列表。

**1.范围**

**2.引用**

**3.定义（名词）**

本文档中将用到以下名词定义：

AlgorithmIdenifier 算法标识OID： 一个类型， 包括一个算法和关联参数的标识号。这个类型在X.509规范中定义。

ASN.1: 抽象语法符号1，在X.208规范中定义。

Attribute: 一个类型，包括一个属性类型（参数）和1~n个属性值。这个类型在X.501规范中定义。

BER: 基本编码规范，见X.209规范。

Certificate: 证书类型 X.509

CertificateSerialNumber: 证书序列号

CertificateRevocationList: 证书吊销列表

DER: Distinguished Encoding Rules for ASN.1, 见X.509 第8.7节；ASN.1的区分编码规则。

DES: 数据加密标准，见FIPS PUB 46-1标准。

desCBC: DES的密文分组链接模式。见NIST91标准。

ExtendedCertificate: 扩展证书

MD2: MD2摘要算法

md2: MD2的算法标识

MD5: MD5摘要算法

md5: MD5的算法标识

Name: 一种类型， 一个在X.500词典中的 有唯一标识和区分对象的类型。它被定义在X.501标准。在X.509证书中，这个类型用来标识证书颁发者和公钥的持有者

PEM: 隐私增强邮件，见RFCs 1421, 1422, 1423, 1424标准。

RSA：RSA公钥加密体系。 见RSA78标准。

**4.符号和缩写**

无

**5.一般概述**

接下来的9个章节分别讲 有用的类型，一般语法，六种内容类型和对象标识符OID。

本语法一般足够支持多种不同的内容类型。本文定义六种：数据，签名数据，信封数据，签名-数字信封-数据，摘要数据和加密数据。未来可能会增加新的内容类型。内容类型的使用可以在本文件之外定义，但必须遵守双方交换内容的双边协议。

。。。

**6.有用的类型**

本章节定义哪些至少被本文引用超过两次的类型。maybe

6.1证书吊销列表 CertificateRevocationLists

CeritificatRevocationLists ::=

SET OF CertificateRevocationList

6.2 内容加密算法标识者 ContentEncryptionAlgorithmIdentifier

ContentEncryptionAlgorithmIdentifier ::=

AlgorithmIdentifier

略

……

**7.一般语法**

本文表述的根据内容类型关联的数据内容的用户交换内容的语法。该语法使用ASN.1结构表示类型ContentInfo

ContentInfo ::= SEQUENCE {

contentType ContentType,

content [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY contentType OPTIONAL

}

contentType: 1.2.840.113549.1.7.1~6六种类型 见8、10、11、12、13、14

以下各个数据域的含义：

1. contentType表示内容的类型。它是一个对象标识符，使用管理部门（IETF/RFC）分配的唯一的数字字符串来定义数据内容的类型。本文定义6中内容类型（参见第14章）：data, signedData, envelopedData, signedAndEnvelopedData, digestedData, and encryptedData。
2. content 是内容。这个数据域是可选的，如果这个字段不存在，它的值就必须以其它方式提供。这个类型的结构是由contentType属性指定定义的。

注意：

1. 由于内容的结构是由内容类型唯一声明的，所以对象标识符定义的类型不能是一个CHOICE类型。
2. 当ContentInfo的值是signed-data, signed-and-enveloped-data, 或digested-data 中的一种，那么消息摘要算法应用于DER编码的八进制内容。而ContentInfo的值是enveloped-data或signed-and-enveloped-data，那么内容加密算法应用于定长BER编码的八进制内容。
3. 省略内容中的可选域，可以构造出“外部签名”，例如，不修改或复制签名内容。外部签名的事例中，被签名的内容将从ContentInfo的内部封装中省略

**8.数据内容类型**

这种纯数据内容类型，就是仅仅用一个Octet string来表示。它必须有一个ASN.1类型结构的数据。

Data :: = OCTET STRING

这种数据内容类型意在关联（存储）任意八进制字符，比如ASNII文本文件；这些数据（存什么数据）完全由应用方来定。这些字符串可以是不需要任何结构，当然它也可以是另一个DER编码结构的数据。

**9.签名数据内容类型**

签名-数据内容类型， 由任何类型的内容和0至多个签名者对内容数据的加密信息摘要（签名）组成。这个签名者的加密摘要信息就叫作签名者对数据内容的“数字签名”。任何类型的内容都要被多个签名者并行地签名。此外，该语法还有个没有签名者的简化应用。这个简化应用用于传递（传播）证书和证书吊销列表。

一个签名-数据内容类型的典型应用是表示一个签名者对数据内容的数字签名。另一个典型的应用是用于分发证书和证书吊销列表。

签名数据的组装过程涉及以下几步：

1. 对于每个签名者，消息摘要的计算取决于签名者各自指定的摘要算法。（如果两个签名者使用相同的消息摘要算法，那么摘要信息只需要计算它们中的一个。）如果签名者验证的是除内容以外的其它信息（请参阅第9.2节），则签名者将使用摘要算法对内容和其他信息进行摘要，并且结果将作为“消息摘要”（，而非“数字签名”）。
2. 对于每个签名者，摘要信息和关联信息是各自使用自己的私钥加密的。
3. 对于每个签名者，加密信息摘要和其它签名者指定的信息将一起被放在SignerInfo中（请参阅第9.2节）。签名者的证书（链）和吊销列表，和其他无关签名者的信息将在这一步组装。
4. 所有签名者的消息摘要算法和签名数据将被合在一起，组装到SignedData中（请参见第9.1节）。

接收者通过签名者的公钥解密加密信息摘要得到内容的摘要，并与内容使用签名者指定摘要算法单独计算的摘要进行比对，来验证信息。签名者的公钥可以放在证书中，也可以由相关联的颁发者和颁发者中指定的序列号唯一确定的证书来获得公钥。

本章节分为5个部分。第一部分描述顶级签名-数据类型，第二部分每个签名者信息的类型SignerInfo,第三和第四部分描述消息摘要和摘要加密的过程，第五部分简述和PEM的兼容。

**9.1 SignedData 类型**

SignedData类型是一个ASN.1类型的结构：

SignedData ::= SEQUENCE {

version Version,

digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,

contentInfo ContentInfo,

certificates [0] IMPLICIT ExtendedCertificatesAndCertificates OPTIONAL,

crls [1] IMPLICIT CertificateRevocationLists OPTIONAL,

signerInfos SignerInfos

}

DigestAlgorithmIdentifiers ::=

SET OF DigestAlgorithmIdentifier

SignerInfos ::= SET OF SignerInfo

signedData 类型内容各域如下：

1. version 语法的版本号，本文为1
2. digestAlgorithms 摘要算法标识的集合，包含消息摘要的算法标识符。它的大小任意，可以为零（当然不能是负数）。集合中每个元素标识一种消息摘要算法，用于指定下面的签名者使用哪种摘要。该集合旨在以任务顺序列出签名者的摘要算法，以便一次验证签名值。消息摘要的步骤描述参见第9.3节。
3. contentInfo是待签名的数据内容，它可以是任何定义了的内容类型。
4. certificates 是证书（链）集合，是一个符合PKCS#6扩展证书和X509证书的集合。它意在使用一个集合，足以把SignerInfos中的所有签名者的证书链包括根证书和其它顶级证书颁发机构包含在内。可能有多余的证书，甚至包含两个或多个来自不同的、独立的顶级根证书颁发机构的证书链。但也可以，如果签名者有别的方法获得证书，例如从前面的证书链中获得，集合也可以少于必需的数量。
5. crls 是一个证书吊销列表的集合。它意在通过集合足够将不在“热列表”的证书传播出去，但通讯不是必要的。证书吊销列表可能比预期多，也可能比预期少。
6. signerInfos是每个单个签名者信息的集合。集合数量不限，也可以是零。

注意：

1. 实际上，digestAlogrithms域在contentInfo和signerInfos域之前，这就使得它有可能一次通过。
2. 版本1与版本0的区别（版本0定义在pkcs#7, 1.4版，本版为1.5）如下：
   1. digestAlgorithms 和 singerInfos域在版本1中允许空集，而版本0中不允许。
   2. crls域在版本1中支持，而版本0中不支持。

解释下版本号的不同，版本0的签名值是可以被版本1兼容的。因此，按版本1实现来，可以处理两个版本的signedData。建议PKCS实现只生成版本1的SignedData值，但要准备好处理两个版本的SignedData值。

1. 通常，没有签名者的内容，ContentInfo值被签名是不紧要的。在这种情况下，建议将ContentInfo值的内容类型“signed”为data，并省略ContentInfo值的内容字段。

**9.2 SignerInfo 类型**

单个签名者的信息结构：

SignerInfo ::= SEQUENCE {

version Version,

issuerAndSerialNumber IssuerAndSerialNumber,

digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,

authenticatedAttributes [0] IMPLICIT Attributes OPTIONAL,

digestEncryptionAlgorithm DigestEncryptionAlgorithmIdentifier,

encryptedDigest EncryptedDigest,

unauthenticatedAttributes [1] IMPLICIT Attributes OPTIONAL

}

加密摘要/签名

EncryptedDigest ::= OCTET STRING

签名者信息的属性定义如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SignerInfo  签名者信息 | version  版本 | 语法标准的版本，本文为1 |
| issuerAndSerialNumber  颁发者和序列号 | 指定签名者证书的颁发机构和颁发机构指定的（证书）序列号 |
| digestAlgorithm  摘要算法 | 摘要算法的标识，内容数据和（如果有）认证属性，用该算法标识的摘要算法来做摘要处理。消息摘要过程见第9.3节 |
| authenticatedAttributes  已验证的属性 | 是一个签名者签名的属性集合。该项是可选的，但如果被签名的Content的内容类型不是数据，它就必须存在。如果它存在，那么它至少要包含两个属性：   1. 一个PKCS#9内容类型属性，表示被签名的ContentInfo值的内容类型； 2. 一个PKCS#9 消息摘要属性，表示内容的摘要的值。   还有其它可能有用的属性也可放在这里，比如签名时间，但必须是用PKCS#9定义的。 |
| digestEncryptionAlgorithm  摘要加密算法 | 摘要加密算法标识，标识一个签名者对消息摘要及相关加密信息的私钥加密算法。摘要加密过程详见第9.4节。 |
| encryptedDigest  加密摘要/数字签名 | 它是签名者对消息摘要及相关信息的私钥加密结果（值）。 |
| unauthenticatedAttributes  非认证属性 | 它是没有被签名者签名的一系列属性的集合，它是可选的。有些有用属性可以放在这儿，比如副署（会签），同时它必须使用PKCS#来定义。 |

注意：

1. 为了与PEM兼容，无论什么类型的ContentInfo的内容被签名，已验证属性都会被忽略，并且没有未验证属性项。
2. 版本1与版本0的不同之处是消息摘要的加密过程，详见第9.4节。PEM兼容时不同，反应了私有增强邮件的签名方面；而非PEM兼容下，消息摘要加密过程是没有差异的。建议PKCS实现只生成版本1的SignedData值，当版本0的PEM签名方法过时，建议使用版本1的PKCS实现来接收签名值。

**9.3 消息摘要过程**

**10.数字信封内容类型**

**11.签名-数字信封-数据 内容类型**

**12.摘要数据 内容类型**

**13.加密数据 内容类型**

**14. 对象标识者（符）**